**Tabel 4.** Parameter Lingkungan di Sungai Peniti Kecil

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parameter (satuan) | Stasiun 1 (n=6) | Stasiun 2 (n=6) | Stasiun 3 (n=6) | Stasiun 4 (n=6) |
| Suhu (°C) | 29,55±2,50 | 31,83±2,34 | 30,47±2,76 | 30,48±2,57 |
| pH | 3,89±0,55 | 3,80±0,37 | 3,86±0,39 | 3,74±0,21 |
| Kecerahan (m) | 0,79±0,30 | 0,58±0,24 | 0,70±0,38 | 0,96±0,45 |
| Kecepatan arus (m/dt) | 0,04±0,03 | 0,06±0,03 | 0,27±0,03 | 0,25±0,09 |
| Salinitas (ppt) | 0,05±0,01 | 0,04±0 | 0,04±0 | 0,04±0 |
| *Dissolved Oxygen* (mg/L) | 1,97±0,63 | 2,30±0,43 | 2,47±0,30 | 2,17±0,63 |
| Karbondioksida Bebas (mg/L) | 1,10±0,52 | 0,79±0,34 | 0,77±0,39 | 0,99±0,48 |